**POPTÁVKA**

Společenství vlastníků jednotek Gagarinova 2404 / 23, 787 01 Šumperk poptává :

**modernizaci výtahu**

**Popis stávajícího výtahu​ :**

Osobní výtah se samoobsluhou, typ A10, nosnost 250kg, rok výroby 1974,

zdvih výtahu 19,6m – 8/8 stanic, výrobce Transporta Brno.

Uchazečům bude umožněna prohlídka prostor po ohlášení se zadavateli.

**Požadavky na modernizovaný výtah:**

**Elektroinstalace:**

Kompletní výměna vodičů včetně závěsných kabelů, vypínačů, tlačítek

Výměna výtahového rozvaděče za rozvaděč mikroprocesorový s frekvenčním měničem.

Systém řízení – mikroprocesorové se sběrem dolů

Náhradní zdroj pro dojezd výtahu v případě výpadku el. energie

**Pohon:**

S frekvenčním řízením, omezovač rychlosti

Rychlost zdvihu stávající a více,tj. min. 0,7 m/s

**Vodítka klece:**

kompletní výměna

**Klec:**

Ocelový rám s pevnou podlahou

Obousměrné zachycovače

Povrchová úprava Komaxit – barva bude upřesněna na místě

**Kabina výtahu:**

Prodloužení výtahu, oboustranné dveře ( průchozí )

Rozšíření výtahu ( pokud je možné ),rozšíření nástupních dveří

Ocelová s povrchovou úpravou Komaxit

Osvětlení kabiny stropním svítidlem LED + nouzové osvětlení

Nerez madlo, zrcadlo, protismyková podlaha, větrací mřížky, komunikátor

Signalizace – poloha kabiny, přetížení, směr jízdy

Kabinové dveře automatické

Průchozí výtah – snížené přízemí ( bezbariérový vstup )

Počet stanic původní 8/8 + bezbariérový vstup ze vchodu do panelového domu 1/1 ( snížené přízemí )

**Ostatní:**

ukazatele polohy klece jen v základní stanici

kompletní výměna šachty

povrchová úprava, barva bude upřesněna na místě

součástí dodávky musí být likvidace veškerého odpadního nebo případně vybouraného materiálu

provedení modernizace výtahu musí být plně v souladu s normou ČSN EN 81-20 , která stanovuje technické požadavky a bezpečnostní předpisy pro konstrukci a instalaci osobních a osobonákladních výtahů a normou ČSN EN 81-50 , která definuje konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

Součástí dodávky nového výtahu musí být i dokumentace pro stavební

řízení / včetně požárně bezpečnostního řešení/ a následně všechny potřebné revize, zkoušky

záruční doba min.60 měsíců.

cenu záručního a pozáručního servisu

termín realizace dle dohody ( předběžně 09 / 2017 )

maximální odstávka výtahu 28 dnů.

likvidace veškerého odpadního nebo případně vybouraného materiálu





**Požadavky na uchazeče:**

● doložení nejméně 3 referencí na realizované zakázky podobného rozsahu, výpis z

OR, oprávnění k činnosti, certifikaci dle norem ISO 9001, 14001, 18001 - doložit v

kopiích/scan jako přílohu nabídky.

Vybraný uchazeč doloží originály nebo ověřené

kopie podkladů nejpozději ke dni podpisu smlouvy.

● Doložit vzor smlouvy s cenami následného servisu s nástupem na běžné opravy

do určitého časového intervalu od nahlášení

**Kritériem hodnocení bude:**

1. Cena

2. Doba realizace (od podepsání smlouvy do předání díla)

3. Doba nástupu na provedení běžné opravy

4. Délka záruční lhůty

Nabídky prosím zašlete emailem na:

svjgagarinova23spk@seznam.cz

Termín ukončení poptávkového řízení: 15.06.2017

O výsledku řízení budou uchazeči vyrozuměni emailem 30 .06.2017

Jindřiška Válková

předsedkyně SVJ